**XTR-99 IF KAMERA MUHAFAZASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Dış mekanda kullanılacak Ip 66 koruma sınıfında olacaktır.
2. Ürünün hammaddesi UV Polikarbon Gövde-Beyaz olacaktır.
3. Muhafaza üstten açılır ve kolay montaj özellikli olacaktır.
4. Muhafaza enerji güç girişi 12V DC özelliğinde olacaktır.
5. Muhafaza güç tüketimi 1 Amper olacaktır.
6. Muhafazanın otomatik ısıtıcı ve fan özelliği olacaktır.
7. Muhafazada kamera montajı için terminaller olacak ve kameraların enerji gibi bağlantıları bu terminaller üzerinde olacaktır.
8. Çevresel etkilere karşı muhafaza tarafından korunacak ve sızdırmazlığı sağlanacaktır.
9. Muhafaza Ip ve Analog kameralarla bütünleşik çalışacaktır.
10. Muhafaza ve elektronik bileşenleri bir bütün olacaktır.
11. Cihazın çalışma sıcaklığı +50°C/-40°C değerleri arasında ve <90% RH nem oranı değerinde çalışabilir olacaktır.
12. Cihazın ayak hammaddesi Alüminyum/Beyaz fırın boya olacaktır.
13. Cihazın ayak özelliği gizli kablo şeklinde olacaktır.
14. Cihazın ayak yük kapasitesi 10 kg olacaktır.
15. Cihazın ağırlığı 1.790 gr, eni 150 mm, boyu 440 mm ve yüksekliği 120 mm olacaktır.
16. Kamera montaj alanı 330x125x90 mm olacaktır.
17. Cihazın pencere çapı 65 mm, pencere kalınlığı ise 5 mm olacaktır.
18. Cihaz tüm markalara uyum sağlayacak özelliğe sahip olacaktır.
19. Cihaz alev yürütmezlik özelliğine sahip olacaktır.
20. Cihazın adaptöre uyumlu özelliği olacaktır.
21. Üretici firmanın CE-IP66 kalite belgesi olacaktır.